ATTENZIONE, è IMPORTANTE INVIARE COMPILATO IL SEGUENTE QUESTIONARIO ENTRO LE 19.00 DI OGGI MARTEDI’ 18 MAGGIO A [formazione@h25.it](mailto:formazione@h25.it)

altrimenti non potremo darvi né le ore di aggiornamento né i CFP

(Crediti Formativi Professionali)

Per qualsiasi informazione, scrivete a [formazione@h25.it](mailto:formazione@h25.it) oppure chiamate: 0381.091.180

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TEST FINALE 2° PARTE CORSO LAVORI IN QUOTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **L’operatore nel cestello di una PLE è obbligato ad indossare un imbraco anticaduta con cordino ancorato al punto di ancoraggio indicato dal costruttore** |
| A | Se le operazioni vengono eseguite con prudenza non è obbligatorio utilizzare dispositivi anticaduta |
| B | L’operatore deve sempre indossare i DPI anticaduta con relativo cordino e vincolarsi solo al punto di ancoraggio indicato dal costruttore |
| C | Il parapetto della piattaforma è già sufficiente a proteggere gli operatori al suo interno |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Durante le operazioni di lavoro con PLE, un operatore deve sempre essere in grado di eseguire, stando a terra, il recupero di una o più persone rimaste bloccate in quota** |
| A | Non è necessario se gli occupanti del cestello sono in buona salute |
| B | Vero |
| C | Solo se non è necessaria la sua presenza sul cestello per eventuali operazioni di lavoro |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Se l’operatore indossa i DPI anticaduta con cordino vincolato al punto di ancoraggio è possibile salire sul parapetto** |
| A | Vero |
| B | Falso |
| C | Solo con piattaforme correttamente stabilizzate |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **E’ sempre necessario utilizzare idonee piastre per ripartire correttamente il carico delle PLE con stabilizzatori** |
| A | Vero |
| B | Falso |
| C | Solo se il terreno non è pianeggiante |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Si definisce “ponte su ruote”** |
| a) | Ponteggio mobile, costituito da tubi metallici e tavole (elementi prefabbricati), che dispone di una stabilità propria quando risponde alla norma UNI EN 1004: 2005 |
| b) | Il complesso delle opere fisse in legno, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un opera |
| c) | Il complesso delle opere provvisorie in legno o metallo, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un opera |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Quali di queste affermazioni sui ponti su ruote è errata?** |
| a) | Il montaggio deve essere eseguito da persone adeguatamente formate, informate ed addestrate |
| b) | Per il montaggio del ponte su ruote deve essere redatto il PIMUS |
| c) | Nel manuale di istruzioni il fabbricante deve specificare i controlli da eseguire prima di ogni uso del trabattello, in aggiunta a quelli eseguiti durante la fase di montaggio |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Quali di queste affermazioni sui ponti su ruote è corretta?** |
| a) | Non necessitano del sottoponte |
| b) | E’ possibile salire indifferentemente dall’esterno o dall’interno |
| c) | Possono avere una altezza massima di 8 metri se usati all’esterno in presenza di vento |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **E’ possibile utilizzare una scala sull’ultimo impalcato del ponte su ruote?** |
| a) | Solo se non si superano complessivamente i 12 metri quando si lavora all’interno in assenza di vento |
| b) | Si se il preposto lo ritiene sicuro |
| c) | No, mai |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Per il montaggio del trabattello bisogna:** |
| a) | Affidarsi all’esperienza |
| b) | Seguire le istruzioni riportate sul libretto di istruzioni ed uso |
| c) | E’ sufficiente chiedere istruzioni al preposto |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Durante il montaggio del ponte su ruote bisogna:** |
| a) | Utilizzare correttamente i DPI anticaduta |
| b) | Fare attenzione |
| c) | Seguendo le procedure di lavoro indicate sul libretto non è obbligatorio l’utilizzo dei DPI anticaduta |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Le scale devono essere certificate** |
| a) | Vero, devono essere certificate secondo la EN 131 e/o Acal 100 |
| b) | Falso, non necessitano di certificazioni |
| c) | Solo se sono state prodotte da aziende non europee |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Secondo la EN 131 e la Acal 100 le scale devono essere corredate da un foglio o libretto istruzioni di uso e manutenzione** |
| a) | Vero, e devono contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni per un corretto impiego e le istruzioni per la manutenzione e la conservazione |
| b) | Falso, data la semplicità dell’attrezzatura, non servono istruzioni d’uso |
| c) | Solo se sono state prodotte da aziende non europee |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **L’inclinazione di questa scala è corretta** |
| a) | Vero |
| b) | Falso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14 indica gli usi corretti o scorretti delle scale nelle immagini successive** | | |
|  |  |  |
| corretto  non corretto | corretto  non corretto | corretto  non corretto |